第五章   采购需求

一、货物技术要求
采购标的名称：环卫作业车
★号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。
#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。
1.1主要技术参数要求
1.最大总质量kg≤12500
#2.额定载质量kg≥2500
#3.外形尺寸（长×宽×高）mm	≤6980×2240×2610
#4.液压系统额定工作压力(MPa)≥18
5.填装器有效容积（m³）≥0.8
6.箱体容积（m³）≥6
7.最高车速km/h≥80
8.污水箱体容积（m³）≥0.2
9.电池类型：磷酸铁锂电池；电池能量密度（Wh/kg）≥140
10.驱动电机额定功率(kW)≥80
#11.续驶里程(等速法)km≥350
12.电池总储电量（kWh）≥110
1.2主要技术性能要求
1.车箱与后门要求采用锁钩式可补偿自动锁紧系统，确保锁装牢固可靠；车箱与后门之间要求配有整体密封胶条（全密封），确保密封不漏水。
[bookmark: _GoBack]2.液压回路设计合理、系统内部热损耗小，在连续工作条件下，液压油箱中的油温不超过70℃。
#3.供应商应提供原厂配套车辆底盘。
#4.选用液压泵、多路阀、油缸密封件等关键液压件性能优良，液压泵和多路阀质保期不少于8年，液压油缸质保期不少于5年。液压系统除液压泵、液压阀和液压油缸的其他部件质保期不少于3年。
5.上装配有可以调节的自动加速装置。
#6.上装机械部件和厢体，采用高强度材料，充分保证结构件强度，防止变形或破裂，厢体内采用防腐处理技术，不因腐蚀而渗漏，质保期不少于8年。
#7.驾驶室装配耐磨布艺座椅和耐磨地脚，座椅填充物和弹簧耐疲劳强度高，质保期不少于5年。
#8.整车电子元件防尘防水等级达到IP67或优于。
9.驾驶室内装备空调制冷制热系统。
注：以上条款须提供承诺书。
1.3其他要求：
★1.为贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）要求，本项目中涉及涂料（车漆）等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合国家的VOCs含量限制标准：GB-24409-2020车辆涂料中有害物质限量；汽车整车制造环节所属地为北京市的应符合DB11/1227-2015汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准，汽车整车制造环节所属地非北京市的执行所在地大气污染物排放标准。
★2.车身的颜色、标识必须符合采购人的要求。
★3.供应商提供车辆底盘和改装部分的使用、维修、保养等方面的全部技术资料。
★4.供应商提供的车辆与采购人现有充电设备设施相匹配；且配备与采购人现有充电设备设施通用或兼容的充电桩、240kW总控箱中控制模块等，负责安装和调试。供应商的中标金额含以上设备设施及安装调试等所有费用。
★5.供应商须负责所交付车辆的购置税、验车、上牌、放大标识、加装作业工具箱、灭火器架，所有费用包含在投标报价中。
6.供应商除了向采购人提供技术资料外，还需提供24小时电话技术支持，并就所投产品测试、操作、保养和简单检修等有关内容进行培训，培训时间、地点由采购人指定，整个系统培训次数不低于2次，每次不低于2小时，并提供24小时培训答疑热线。培训合格的标准为：能独立、正确地对设备进行操作、保养。
7.所投产品实行“三包”（修理、更换、退货）。在质量保证期内，发生故障时，1小时响应，接到故障电话2小时内到达现场，故障响应时间1小时，一般故障恢复时间3小时，紧急故障恢复时间1小时；提供7*24小时热线电话，节假日照常上班；如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备。如果供应商在收到通知后15个工作日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。质保期满后应协助采购人车辆维修及配件供应。
★8.交货地点：北京市环境卫生涉外服务中心院内。
★9.运送方式：供应商提供的车辆须用中大型运输车辆完成运输且抵达交货地点时的车辆里程数不得超过300公里。
#10.验收内容：货物品牌、型号、参数、合格证、保修卡、随车工具；设备到达时，供应商应向采购人提供下列文件和资料：设备原厂商的维保证明；技术和管理资料及文件，包括说明书、系统程序（光盘）、设备发运和装箱的详细资料；详细的设备质量文件，如：产品合格证明书等；操作、保养和使用手册。
★11.交货期：合同签订后50日历日。
注：以上★号条款须提供承诺书。
二、验收标准
符合国家有关规定标准，具体为：
1.采购人在验收标的物时，应对照合同清单或附件，认真检查标的物的各项标识、单据、数量、型号、外观有无损坏、受潮等，检查介质、载体、附件、技术资料等是否符合合同约定，是否完整。如发现标的物不符合合同约定，采购人有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求供应商退货或免费更换或补齐。
2.供应商所交付标的物在安装调试过程中，如发现存在质量问题或使用功能达不到供应商承诺或合同约定的技术要求，采购人有权在法律规定的合理期限内提出异议，要求供应商免费更换或退货。
3.如按供应商规定其验收只有在生产厂商或供应商的工程师在现场才能进行开箱验收，供应商在标的物交付后5日内通知采购人相关人员配合进行现场开箱验收。
4.供应商应积极配合采购人处理和解决验收中出现的各种问题，并在采购人要求的期限内提出可行的解决或整改方案，直到验收合格为止。
5.如果供应商向采购人提供的是服务行为时，其验收的标准按双方的具体约定或商业惯例进行。
6.采购人在对供应商所交付标的物进行验收时，有权委托相关专家代表采购人进行验收。
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